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1. Ordinarie gavel utgår
Ordinarie automatikgavel ersätts med Smart Gavel. Gaveln har integrerad dragavlastare för säker infästning av Flatscans flexslang.
2. Anslut Flatscan
Anslut Flatscan till Dormakabas standardkopplingsplint.
Inkoppling kan förberedas i förväg på bänk för snabbare installation.
3. Extra kabelgenomföring 
För ytterligare kabeldragning finns ett uttag för kabelkanal. Uttaget kan enkelt utökas i storlek genom att avlägsna den perforerade delen ovan uttaget (om grövre kabelkanal behövs).

[image: En bild som visar svart och vit, skiss, text, monokrom

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.]
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